安徽开放大学综合楼一楼食堂后厨设备采购项目更正公告附件

**采购清单中切菜机：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切菜机 | 1200\*530\*1280（尺寸仅供参考） | 1 | 台 | 1.叶菜类切菜部：由输送带输送原料，转刀速度和皮带速度分别有电压调频控制，切菜尺寸可以调节1-30mm。一机多用，省时省力可替代10-15人的工作量，整机卫生、美观、耐用。最新双轴承座设计，刀片为420钢。 2.用途：根茎类切菜部：马铃薯、竽头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子；叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状，刀盘可简易的进行更换，以配合不同的生产需求。根茎类，成品形状：片、四角丝条、丁、斜片。叶菜类，切割尺寸:1-30mm可以调整；  3、切菜机所用板材为201不锈钢材质。 |  |  |

**2.2综合评分**

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| 技术资信分  （70分） | 产品质量 | 1.供应商所投燃气灶具类、电器类产品能提供第三方产品质量检验报告且结论为合格以上的，每有一种得1分，满分8分。  2.供应商所投不锈钢货架、冷冻冷藏柜、不锈钢工作台、不锈钢餐车、不锈钢水池（星盆）、消毒柜，每提供一个食品接触产品安全认证证书的（需包含所投产品的型号），每有一种得1分，满分8分。  3、供应商所投的大锅灶、蒸箱设备、制冷设备是国家一级能效产品的，每有一种得2分，满分8分。  投标时提供证明文件扫描件。 | 0-24分 |
| 原材料质检 | 供应商所投不锈钢货架、冷冻冷藏柜、不锈钢工作台、不锈钢餐车、不锈钢水池（星盆）产品具有CQC（中国质量认证中心）出具的不锈钢板材检测报告，符合食品级接触材料要求，其中砷、镉、铅、铬、镍元素含量均符合要求的，得5分，不全不得分。  投标时提供证明文件扫描件。 | 0-5分 |
| 施工方案 | 1、供应商须针对本项目编制详尽的安装施工组织方案，综合评分；应当包含进度计划、施工重难点、技术方案质量管理措施、安全保障措施、安装调试方案  （1）内容全面详尽、有针对性、重难点分析准确，各项方案操作性强，得 8-10分；  （2）内容全面、有一定针对性、有重难点分析，各项方案操作性强，得 5-7分；  （3）内容较全面、基本符合要求，得 1-4（含）分；  （4）差或未提供的得0分。 | 0-10分 |
| 售后服务 | 1、供应商在合肥有固定售后服务机构，或在合肥有固定办公场所及人员处理招标人售后问题的（提供承诺及地址，格式自拟），得2分；  2、售后服务响应：接到用户问题反馈，1小时内电话回应，2小时内给出解决方案，12小时内解决问题，提供承诺函得3分，不提供不得分。  3、质保期为3年，承诺每增加一年加1分，满分3分。  4、供应商所投燃气灶具产品具有从2021年至今连续的保险公司投保证明，且为有效期内，满足得2分；否则不得分。  5、供应商承诺在质保期内，每半年点检所售设备的（如有非人为原因损坏，需及时维修），得1分。 | 0-11分 |
|  | 供应商资质 | 1、供应商所提供的燃气灶具类、电器类、不锈钢柜台类产品，其生产厂商具有国家安全生产监督管理总局监制的安全生产标准化证书（机械或轻工）三级及以上证书的，每有一个得2分，满分6分。  2、供应商所提供的燃气灶具类、电器类产品，其生产厂商获得省级及以上高新技术企业证书的，每有一个得2分，满分4分。  响应文件中提供证明文件扫描件。 | 0-10分 |
|  | 供应商业绩 | 供应商2021年1月1日至本项目公告发布之日前（以合同签订时间为准）已完成的同类业绩，每提供一个得2分，满分10分。  注：同一单位不同业绩可重复计分，开标时提供合同扫描件及业主验收证明文件扫描件供评标现场核查，合同或验收证明文件不完整的不得分。 | 0-10分 |
| 价格分  （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分＝（磋商基准价/最后报价）×30％×100 | | |